附件1

武隆区综合交通运输中长期布局规划表

序号	线路名称	路线走向	技术等级/能力	单双线/车道数	设计速度	境内里程（公里）	备注
一	铁路
（一）	高速铁路
1	渝湘高铁	平桥镇、长坝镇、白马镇、羊角街道、芙蓉街道	国铁I级	双线	350	64
2	西安—丰都—武隆—遵义—广西高铁	土地乡、火炉镇、石桥乡	国铁I级	双线	350	80	研究线
3	涪陵至武隆高铁	白马镇、羊角街道、凤山街道、芙蓉街道	国铁I级	双线	350	40	研究线
（二）	快速铁路
1	武隆-南川市域铁路	平桥镇、长坝镇、白马镇、羊角街道、凤山街道、芙蓉街道、江口镇	国铁I级	双线	200	60	研究线
（三）	普通铁路
1	渝怀铁路（一线、二线）	大洞河乡、长坝镇、凤山街道、江口镇	国铁I级	双线	120	55
2	南涪铁路	大洞河乡、长坝镇、凤山街道、江口镇	国铁I级	双线	80	21
3	涪柳铁路	平桥镇、凤来镇、庙垭乡、鸭江镇	国铁Ⅱ级	双线	80	20
（四）	轨道交通
1	仙女山旅游轨道	城区接待中心、仙女山游客接待中心至仙女山度假区以及仙女山环线等	地方铁路	单线	—	69	研究线
小计（扣除重复里程）
409
二	公路
（一）	高速公路
1	一横线	G65渝湘高速	白马镇、羊角街道、凤山街道、芙蓉街道、江口镇	高速公路	4	100	66	国高
2	二横线	渝湘高速复线	凤来镇、平桥镇、白云乡、长坝镇、赵家乡、黄莺乡、浩口乡	高速公路	6	100	65	国高
序号	线路名称	路线走向	技术等级/能力	单双线/车道数	设计速度	境内里程（公里）	备注
3	三横线	白涛—仙女山—接龙—石柱马武高速	双河镇、仙女山街道、接龙乡、桐梓镇、后坪乡	高速公路	4	100	50	研究线
4	一纵线	G69南涪高速	鸭江镇、平桥镇	高速公路	4	100	22	国高
5	二纵线	垫丰武道高速	接龙乡、土地乡、火炉镇、江口镇、石桥乡、浩口乡	高速公路	4	100	70	地高
6	三纵线	丰都游轮辅港至南天湖至仙女山机场至武隆城区高速	双河镇、仙女山街道、仙女山机场、武隆城区	高速公路	4	100	35	研究线
7	一联线	武两高速	平桥镇、凤来镇、庙垭乡	高速公路	4	100	14	地高
8	二联线	武务高速	浩口乡、务川县	高速公路	4	100	12	研究线
9	三联线	白涛-白马-豹岩高速	白马镇、和顺镇、鸭江镇、豹岩村	高速公路	4	100	30	研究线
10	四联线	武隆大洞河—南川三泉高速	大洞河乡、长坝镇	高速公路	4	100	12	研究线
小计（扣除重复里程）
376
（二）	普通干线公路
1	一横线	G319厦成线	白马镇、羊角街道、芙蓉街道、凤山街道、江口镇、黄草村	二级及以上	2	≥40	81
2	二横线	凤来至文复公路	凤来镇、庙垭乡、鸭江镇、白马镇、芙蓉街道、凤山街道、江口镇、文复乡	三级及以上	2	≥40	166
3	三横线	双河至后坪公路	双河镇、仙女山街道、土地乡、接龙乡、桐梓镇、后坪乡	二级及以上	2	≥40	80
4	四横线	凤来至石桥公路	凤来镇、平桥镇、白云乡、大洞河乡、赵家乡、黄莺乡、石桥乡	二级及以上	2	≥30	160
5	五横线	白马至白云公路	白马镇、长坝镇、白云乡	二级及以上	2	≥40	35
6	一纵线	鸭江至平桥公路	鸭江镇、平桥镇	二级及以上	2	≥40	27
7	二纵线	双河至黄莺公路	双河镇、仙女山街道、芙蓉街道、凤山街道、黄莺乡	二级及以上	2	≥60	98
8	三纵线	接龙至浩口公路	接龙乡、土地乡、火炉镇、江口镇、石桥乡、浩口乡	三级及以上	2	≥40	111
9	四纵线	后坪至龙溪公路	后坪乡、沧沟乡、龙溪	二级及以上	2	≥40	53
小计（扣除重复里程）
585
序号	名称	技术等级/能力	备注
三	水路
（一）	航道
1	乌江航道	武隆境内的79公里乌江航道提升为三级航道79公里，通航1000吨级
2	芙蓉江航道	武隆境内的20公里芙蓉江航道提升为五级航道
3	银盘航电枢纽	武隆银盘航电枢纽，装机60万千瓦
4	白马航电枢纽	武隆白马航电枢纽，装机48.5万千瓦
（二）	港口
1	肖家湾综合码头	旅游泊位2个，年通过能力达到30万人次；1000吨级件杂泊位3个，年通过能力50万吨
2	朱市坝旅游码头	旅游泊位1个，年通过能力达到10万人次
3	芙蓉江旅游码头	旅游泊位6个，年通过能力达到40万人次
4	大溪河旅游码头	旅游泊位1个，年通过能力达到10万人次
5	龙溪旅游客运停靠点	旅游泊位1个，年通过能力达到10万人次
6	白马货运作业区	2个1000吨级件杂泊位、散货泊位4个及相应的配套设施，年通过能力400万吨
7	土坎货运作业区	1000吨级件杂泊位1个、散货泊位2个、化危品泊位1个，年通过能力120万吨
8	武隆水上应急救援基地	新建码头1个、泊位3个，配置救援设施设备，完善功能房建设
四	航空
1	武隆仙女山支线机场	跑道长2800米左右，宽45米，使用B737、A319等适应高原机型，还可承担直升机、小型救灾飞机的起降
2	武隆直升机停靠点	白马山、凤来、鸭江、芙蓉江、后坪、万峰、武隆城区7个直升机起降点/停机坪
序号	名称	技术等级/能力	备注
五	枢纽站场
1	客运

枢纽	高铁站综合客运枢纽	包含铁路站、配套班线、公交、出租车等设施，以及货运物流园区设施
2
凤来综合客运中心	包含配套班线、公交、出租车等设施
3
仙女山综合客运枢纽	客运站、站前广场、旅游接待中心、停车场
4
城区旅游集散中心	建设旅游公共停车场及配套附属设施
5
白马山综合客运枢纽	建设客运站、站前广场、旅游接待中心、停车场
6	货运

枢纽	土坎综合物流枢纽	建成一级铁路货运站、为打造公铁水联运物流体系
7
白马综合物流园区	建成一级公路货运站，占地面积400亩，为打造公水联运物流体系。